**Приложение 2. Форма обратной связи**

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

От: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения/ получения почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кому: АО «ЩЛЗ»

Адрес электронной почты для направления ответа на запрос: eg.korobova@shlz.ru, **в копию** zakupki@shlz.ru

Адрес места получения почтовой корреспонденции: 108851, г. Москва,

г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт. 2, каб. 201

**Коммерческое предложение**

В ответ на запрос от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование Поставщика)*, рассмотрев направленное Техническое задание на поставку грузовых контейнеров, сообщает, что *предлагаемая нами цена товаров с учетом объема закупки представлена в Таблице № 1*. Цены представлены с учетом всех налогов (в том числе НДС в размере \_\_\_%, если применимо), пошлин и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Стоимость товара не подлежит изменению на весь период поставки.**

Доставка и упаковка включены в стоимость Товара (доставка силами и за счет Поставщика путем доставки на склад Покупателя по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6).

Порядок оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

* авансовый платеж Поставщику в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора;
* окончательный расчет в размере 50% (пятидесяти процентов) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара на склад Покупателя.

Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения договора.

Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.

**Таблица № 1**

| **п/п** | **Наименование товара** | **Основные технические и функциональные характеристики****(потребительские свойства) Товара** | **Ед. изм.** | **Объем закупки** | **Стоимость****за ед. изм. руб.,****без НДС** | **Стоимость****всего руб.,****без НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для накопления отходов черных металлов | * Габариты ВxШxГ в мм: 1000x1000x850
* Тип: сварной
* Объём в л: 800-1000
* Грузоподъёмность: 1500-2000 кг
* Цвет: серый
* Вес в кг: 159,5
* Контейнер должен быть предусмотрен для перемещения на вилах погрузчика (наличие швеллеров)
* Контейнер должен быть предусмотрен для перемещения мостовым краном (наличие проушин, петель крепления)
* Конструкция защищена от коррозии надежным покрытием, устойчива к механическим повреждениям.
* Изделие должно иметь следующие сведения: (номер изделия, габариты, грузоподъемность, вес изделия, дата изготовления). (возможно наличие в сопроводительной документации либо на самом изделии) любым способом нанесения (шильд, табличка, надпись)
 | шт. | 14 |  |  |
| 2 | Контейнер для накопления отходов цветных металлов | * Габариты ВxШxГ в мм: 1500x1799x1078
* Тип: сварной
* Объём в л:1800
* Грузоподъёмность: 2000-2500 кг
* Цвет: серый
* Вес в кг: 300
* Контейнер должен быть предусмотрен для перемещения на вилах погрузчика (наличие швеллеров)
* Контейнер должен быть предусмотрен для перемещения мостовым краном (наличие проушин, петель крепления)
* Конструкция защищена от коррозии надежным покрытием, устойчива к механическим повреждениям.
* Изделие должно иметь следующие сведения: (номер изделия, габариты, грузоподъемность, вес изделия, дата изготовления). (возможно наличие в сопроводительной документации либо на самом изделии) любым способом нанесения (шильд, табличка, надпись)
 | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Контейнер для накопления отходов листов 1250х2500 мм | * Габариты ВxШxГ в мм: 730x2720x1420
* Тип: сварной
* Объём в л:1800
* Грузоподъёмность: 1500-2000 кг
* Цвет: серый
* Вес в кг: 310
* Откидное дно должно раскрываться чтобы отходы листового металла размером 1250х2500 мм без труда туда могли высыпаться;
* Механизм открытия должен состоять из: пружины и рычага, расположенного на задней части конструкции, которым упираясь о поверхность происходит открытие нижних створок дверей контейнера это позволяет быстро и без лишних сложностей опорожнять контейнер. В исходное положение контейнер возвращается по направляющим, путём постановки контейнера на ровную горизонтальную площадку, наличие страховочного механизма (задвижек, затворов, ригелей), который предохраняет от произвольного опрокидывания контейнера.
* Контейнер должен быть предусмотрен для перемещения на вилах погрузчика (наличие швеллеров)
* Контейнер должен быть предусмотрен для перемещения мостовым краном (наличие проушин, петель крепления)
* Конструкция защищена от коррозии надежным покрытием, устойчива к механическим повреждениям.
* Изделие должно иметь следующие сведения: (номер изделия, габариты, грузоподъемность, вес изделия, дата изготовления). (возможно наличие в сопроводительной документации либо на самом изделии) любым способом нанесения (шильд, табличка, надпись)
 | шт. | 1 |  |  |
| **ИТОГО руб. без НДС** |  |
| НДС |  |
| ВСЕГО, в т.ч. НДС |  |

*Снижение предлагаемой нами цены исполнения договора может быть обусловлено изменением следующих условий исполнения договора, положений Технического задания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, подпись, печать организации*)