**Приложение 1. Техническое задание**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по поставке и монтажу сплит-системы на территории АО «ЩЛЗ»,**

1. **Предмет договора:** оказание услуг по поставке и монтажу сплит-системы на территории АО «ЩЛЗ».
2. **Характеристика и объем оказываемых услуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование товара** | **Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара** | **Ед. изм.** | **Количество**  **(объем закупки)** |
| **1** | **Сплит система GREE кассетного типа GUD71T/A1-S GUD71W/A1-S** | Мощность нагрева, кВт 8.1  Потребляемая мощность, кВт 2.18  Высота внутреннего блока, мм 200  Глубина внутреннего блока, мм 840  Ширина внутреннего блока, мм 840  Высота внешнего (наружного) блока, мм 698  Глубина внешнего (наружного) блока, мм 340  Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм 5/8"  Длина фреоновой трассы, м 50  Ширина внешнего (наружного) блока, мм 892  Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг 53  Масса внутреннего блока (нетто), кг 29  Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) 52  Электропитание, В/Гц/Ф 220-240В/50Гц/1ф  Расход воздуха максимальный, м3/ч 1250  Тип компрессора Inverter  Перепад между блоками по высоте, м 25  Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) 33  Уровень шума внешнего (наружного) блока минимальный, дБ(А) 52 | Шт. | 2 |
| **2** | **Помпа дренажная накопительная с монтажом** | Тип помпы проточная (поршневая)  Производительность (л/ч) -10  Максимальная высота подъема (м) -10  Максимальная высота всасывания (м)- 1.5  Аварийная схема (Alarm) - ЕСТЬ (NO/NC, 8A)  Уровень шума (дБ) -26 | Шт. | 1 |
| **3** | **Подставка под наружный блок усиленная** | Монтаж,  Нагрузка 150 кг  Цвет белый  Материал металл | Шт. | 2 |
| **4** | **Дополнительные коммуникации** | фреонопровод,  теплоизоляция,  кабель межблочный,  дренаж | м | 26 |
| **5** | **Короб декоративный** | Монтаж  100х60  Цвет: белый | м. | 6 |
| **6** | **Дренажная система** | Монтаж  полипропилен ф 32  фитинги  отводы | комп. | 1 |

1. **Транспортные расходы:** поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика путем доставки на склад Покупателя по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 (место поставки).
2. **Место (адрес) оказания услуг:** г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6.
3. **Срок оказания услуг:** в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.
4. **Форма, сроки и порядок оплаты:** оплата услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

* в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

1. **Обязательные (минимальные) требования к поставляемому Товару, его маркировке, качеству, безопасности и упаковке:**
   1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не утратил своих потребительских свойств).
   2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 4598-2018.
   3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.
   4. Тара и упаковка Оборудования должны обеспечивать сохранность Оборудования в процессе его транспортировки проведения погрузо-разгрузочных работ и хранения. Каждая партия должна сопровождаться сертификатом качества. Маркировка каждой пачки должна содержать: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение, число листов в пачке, дату изготовления и номер смены, штамп отдела технического контроля. Наличие ярлыка на пачке листов с поддоном.
   5. Требования к безопасности: Поставщик должен гарантировать безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
2. **Гарантийный срок:**
   1. Гарантийный срок – период времени, в течение которого Поставщик обязуется проводить ремонт/замену поставленного Товара в случае его отказов (выявление несоответствия характеристик поставленного товара техническим требованиям настоящего документа в ходе его эксплуатации при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации определённых производителем Товара).
   2. Гарантийные обязательства производителя должны распространяться на все поставляемые Товары.
   3. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.
   4. Началом Гарантийного периода считается дата подписания Акта сдачи-приемки поставленной продукции.
   5. Если в течение Гарантийного периода будет выявлено, что Товары, на которые распространяется Гарантия в соответствии с требованиями настоящего Раздела, не соответствуют указанным требованиям, Поставщик обязан предпринять меры по устранению нарушений. Устранение нарушений должно быть завершено силами Поставщика в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) календарных дней после получения от Покупателя уведомления о неисправности.
   6. Работы по гарантийному обслуживанию Товаров не должны оказывать влияние на объемы гарантийных обязательств производителя и Поставщика Товаров.
   7. По объёму предоставления гарантии качества Поставщик должен гарантировать, что своими силами и за свой счёт без какого-либо возмещения своих затрат со стороны Покупателя:

* заменит или отремонтирует неисправное оборудование при условии, если отказ не вызван нарушением условий эксплуатации оборудования, регламентированных его производителем. При выявлении отказа поставленного оборудования или его компонентов Покупатель (или осуществляющая сопровождение оборудования подрядная организация) информирует Поставщика в письменной форме о возникших неисправностях. Исполнитель в течение не более 3 (трёх) рабочих дней исследует сложившуюся ситуацию и согласует с Покупателем дальнейшие совместные действия по замене или ремонту неисправного оборудования.
* в течение не более 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения обращения Покупателя о возникшей неисправности либо предоставит Покупателю со своего склада исправное оборудование (компоненты оборудования), либо починит неисправное оборудование на месте его эксплуатации (в том случае, если производитель оборудования не допускает самостоятельного устранения неисправности Покупателем). Ремонт оборудования в случае замены должен производиться за счёт Поставщика.
  1. В случае невозможности восстановления работоспособности неисправного Товара в вышеуказанные сроки, Поставщик должен предоставить на время восстановления работоспособности аналогичный по функциональным характеристикам Товар, в том числе провести работы по его установке и настройке.

1. **Требования к сопроводительной документации на поставляемый Товар:**
   1. Вместе с Товаром Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Технического задания, в том числе:

* Сертификат соответствия для продукции, подлежащей обязательной сертификации (копия, заверенная в соответствии с требованиями решения коллегии евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года N 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления»);
* Сертификат качества на продукцию (ОБЯЗАТЕЛЬНО).