**Приложение 1. Техническое задание**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке измерительного инструмента для контроля сборки двустороннего ловителя МОВ.03.04.000**

1. **Предмет договора:** оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке измерительного инструмента для контроля сборки двустороннего ловителя МОВ.03.04.000
2. **Перечень необходимого товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номенклатура** | **Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара** | **НТД** | **Кол-во** | **Ед.изм.** |
|  | Проектировка чертежей |  | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр д/к перпенд для МОВ.03.04.001 | Специальный калибр для контроля отклонения от перпендикулярности 0,16. Плоскости относительно базы В в направлении Д. | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр -пробка д/к перпенд 16.1 (+0.01) для МОВ.03.04.001 | Специальный калибр для контроля отклонений от перпендикулярности 0,06. 2х отверстий Ø16 относительно базы Г.  | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр д/к параллельности 2-х отв.16.1 (+0.01) отн. В для МОВ.03.04.001 | Специальный калибр для контроля параллельности 0,06. Отверстий Ø16 относительно базы В. | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр д/к р-ров 50 (±0.2) для МОВ.03.04.010 | Специальный калибр для настройки размеров. Настройка размеров С=50±0,2 и Е=С±0,05. | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр-пробка д/к перпенд. 16 (+0.1) для МОВ.03.04.012 | Специальная пробка на р-р 16+0,1 и перпендикулярность относительно Б. | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Шаблон д/к пов-ти А для МОВ.03.04.012 | Специальный шаблон для контроля поверхности А согласно чертежа МОВ.03.04.012  | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр-скоба д/к высоты 4.75 (+0.19/-0.20) для МОВ.03.04.020 | Размер для контроля 4.75 (+0.19/-0.20) | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр-скоба д/к высоты 6.75 (+0.23/-0.32) для МОВ.03.04.020-01 | Размер для контроля 6.75 (+0.19/-0.20) | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр-скоба д/к высоты 8.75 (+0.27/-0.44) для МОВ.03.04.020-02 | Размер для контроля 8.75 (+0.19/-0.20) | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр-скоба д/к высоты 10.75 (+ 0.31/- 0.56) для МОВ.03.04.020-03 | Размер для контроля 10.75 (+0.19/-0.20) | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр пазовый 13.0 (± 0.05) ПР-НЕ | Контролируемый р-р 13.0 (± 0.05) ПР-НЕ | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр пазовый 8.0 (± 0.05) ПР-НЕ | Контролируемый р-р 8.0 (± 0.05) ПР-НЕ | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр пазовый 12.8 (± 0.05) ПР-НЕ | Контролируемый р-р 12.8 (± 0.05) ПР-НЕ | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр пазовый 7.8 (± 0.05) ПР-НЕ | Контролируемый р-р 7.8 (± 0.05) ПР-НЕ | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр пазовый 15.0 (± 0.05) ПР-НЕ | Контролируемый р-р 15.0 (± 0.05) ПР-НЕ | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр пазовый 14.8 (± 0.05) ПР-НЕ | Контролируемый р-р 14.8 (± 0.05) ПР-НЕ | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр пазовый 14.5 (± 0.05) ПР-НЕ | Контролируемый р-р 14.5 (± 0.05) ПР-НЕ | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |
|  | Калибр пазовый 14.2 (± 0.05) ПР-НЕ | Контролируемый р-р 14.2 (± 0.05) ПР-НЕ | В соответствии с КД ловителя МОВ.03.04.000 | 1 | Шт. |

1. **Транспортные расходы:** поставка Товара осуществляется силами Поставщика путем доставки на склад Покупателя транспортной компанией или самовывозом по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 (место поставки).
2. **Место (адрес) поставки товара:** г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 (место поставки).
3. **Условия и срок (период, график) оказания услуг:**
	1. Срок оказания услуг – в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Договора. Поставщик обязуется обеспечить возможность поставки (отгрузки) Товара в выходные и праздничные дни по требованию Покупателя.
4. **Форма, сроки и порядок оплаты:** оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
* Покупатель производит выплату авансового платежа Поставщику в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора;
* 50% (пятьдесят процентов) – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара на склад Покупателю.
1. **Обязательные (минимальные) требования к поставляемому Товару, его маркировке, качеству, безопасности и упаковке:**

***ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛИБРОВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ С ЗАКАЗЧИКОМ.***

* 1. Весь поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не утратил своих потребительских свойств).
	2. Весь поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТам, техническим условия.
	3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.
	4. Товар должен поставляться в надлежаще упакованных коробке/таре/контейнере; упаковка не должна иметь нарушений и повреждений.
	5. Весь Товар должен быть изготовлен из прочных качественных материалов. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.
	6. Требования к безопасности: Поставщик должен гарантировать безопасность товара для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
1. **Гарантийный срок:**
	1. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты поставки Товара.
2. **Требования к сопроводительной документации на поставляемый Товар:**
	1. Вместе с Товаром Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Технического задания, в том числе:
* Сертификат соответствия для продукции, подлежащей обязательной сертификации (копия, заверенная в соответствии с требованиями решения коллегии евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года N 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления»).
* Чертежи.
* Методики измерения на каждое средство допускового контроля (Калибры, шаблоны).
* Паспорта на каждую единицу инструмента с указанным действительным размером.