**Приложение 2. Форма обратной связи**

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

От: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения/ получения почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кому: АО «ЩЛЗ»

Адрес электронной почты для направления ответа на запрос: [zakupki@shlz.ru](mailto:zakupki@shlz.ru)

Адрес места получения почтовой корреспонденции: 108851, г. Москва,

г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт. 2, каб. 201

**Коммерческое предложение**

В ответ на запрос от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование Поставщика)*, рассмотрев направленное Техническое задание на поставку трубы гофрированной, сообщает, что *предлагаемая нами цена товаров с учетом объема закупки представлена в Таблице № 1*. Цены представлены с учетом всех налогов (в том числе НДС в размере \_\_%, если применимо), пошлин и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Стоимость товара не подлежит изменению в течение 1 (одного) года с даты заключения договора.**

Период поставки: 2 (два) года с даты заключения договора.

Доставка и упаковка включены в стоимость Товара (доставка силами и за счет Поставщика путем доставки на склад Покупателя по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6).

Порядок оплаты: оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме на основании счета на оплату Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: Покупатель производит оплату стоимости партии Товара в размере 100% (ста процентов) от ее стоимости, указанной в соответствующей Спецификации, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты поставки на склад Покупателя соответствующей партии Товара.

Поставки Товара осуществляются на основании Заявки на месяц, поставки – равномерно, партиями, в течение месяца, указанного в Заявке Покупателя, в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заявки. Поставщик обязуется обеспечить возможность поставки (отгрузки) Товара в выходные и праздничные дни по требованию Заказчика.

Гарантийный срок на передаваемые по Договору Товары составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Товаросопроводительных документов на соответствующую партию Товара. Гарантийный срок распространяется на все детали и комплектующие Товара, в том числе подвергающиеся естественному износу.

Статус контрагента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *производитель / дилер (подтверждается предоставлением соответствующего сертификата) / продавец.*

Страна происхождения товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(в случае, если товары из Таблицы № 1 с различной страной происхождения, требуется указать информацию в следующем формате – пример: Россия – позиции 1-5; Китай – позиции 6-10)*

Наименование производителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(в случае, если товары из Таблицы № 1 имеют различных производителей, требуется указать информацию в следующем формате – пример: «Производитель 1» – позиции 1-5; «Производитель 2» – позиции 6-10)*

Импортные компоненты и страна их происхождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(заполнить)*

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование товара** | **Номенклатура в 1С** | **Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара** | **Ед. изм.** | **Стоимость**  **за ед.,**  **руб. без НДС** | **Стоимость**  **за ед.,**  **руб. в т.ч. НДС** |
| 1. | Труба гофрированная ПВХ D32 | 000376 | * Труба гофрированная предназначена для обеспечения механической защиты электрических кабелей и проводов; * Материал – поливинилхлорид (ПВХ); * Протяжка с зондом; * Тип трубы – тяжелый. Труба прокладывается по полу машинного помещения и заливается стяжкой. После заливки трубы любые деформации исключены; * Сопротивление сжатию – 750Н; * Прочность на разрыв – 300Н; * Наружный диаметр – 32 мм; * Внутренний диаметр – 24,3…24,6 мм; * Температура эксплуатации – от -40 до +60 оС; * Труба должна иметь эластичность на сгибание. Радиус изгиба – 100 мм; * Труба изготавливается из материалов, не поддерживающих горение; * Труба поставляется в бухтах. Длина трубы в бухте – 30 метров. | п. метр |  |  |
| 2. | Труба гофрированная ПВХ D50 | 131298 | * Труба гофрированная предназначена для обеспечения механической защиты электрических кабелей и проводов; * Материал – поливинилхлорид (ПВХ); * Протяжка с зондом; * Тип трубы – тяжелый. Труба прокладывается по полу машинного помещения и заливается стяжкой. После заливки трубы любые деформации исключены; * Сопротивление сжатию – 750Н; * Прочность на разрыв – 800Н; * Наружный диаметр – 50 мм; * Внутренний диаметр – 39,7…40,2 мм; * Температура эксплуатации – от -40 до +60 оС; * Труба должна иметь эластичность на сгибание. Радиус изгиба – 150 мм; * Труба изготавливается из материалов, не поддерживающих горение; * Труба поставляется в бухтах. Длина трубы в бухте – 20 метров. | п. метр |  |  |

***Снижение предлагаемой нами цены исполнения договора может быть обусловлено изменением следующих условий исполнения договора, положений Технического задания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.***

Увеличение предлагаемой нами цены исполнения договора на следующий плановый период (не ранее чем через 1 год с момента заключения договора) может быть обусловлено следующими факторами *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(заполнить).* \*

\*например, поставляемый товар или используемые комплектующие являются иностранными *(указать страну происхождения)*, изменение стоимости производителем *(указать наименование производителя)*, изменение стоимости ресурсов, материалов, необходимых для исполнения договора, расходов на доставку, изменение размера таможенных пошлин, условий кредитного договора и т.д.

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, подпись, печать организации*)