**Приложение 2. Форма обратной связи**

**НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

От: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения/ получения почтовой корреспонденции: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кому: АО «ЩЛЗ»

Адрес электронной почты для направления ответа на запрос: [eg.korobova@shlz.ru](mailto:eg.korobova@shlz.ru), **в копию** [zakupki@shlz.ru](mailto:zakupki@shlz.ru)

Адрес места получения почтовой корреспонденции: 108851, г. Москва,

г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6, эт. 2, каб. 201

**Коммерческое предложение**

В ответ на запрос от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается наименование Поставщика)*, рассмотрев направленное Техническое задание на оказание услуг по замене системы местной вытяжной вентиляции, расположенного на территории АО «ЩЛЗ», сообщает, что *предлагаемая нами цена оказания услуг с учетом объема закупки представлена в Таблице № 1*. Цены представлены с учетом всех налогов (в том числе НДС в размере \_\_%, если применимо), пошлин и сборов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Стоимость услуг не подлежит изменению на весь период оказания услуг.**

Период оказания услуг: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

Транспортные расходы силами и за счет Исполнителя на территорию Заказчика: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6 (включены в стоимость)

Гарантийные условия на замену местной вытяжной вентиляции: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Порядок оплаты: оплата услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

* авансовый платеж Заказчику в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора;
* окончательный расчет в размере 50% (пятидесяти процентов) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Дополнительные объемы услуг и материалы, предоставленные Исполнителем без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

**Таблица № 1. Услуги по техническому обслуживанию**

| **№ п/п** | **Наименование** | **Основные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара** | **Ед.изм.** | **Количество** | **Стоимость**  **всего,**  **руб. без НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вытяжная местная вентиляция печей | * вентилятор радиальный общепромышленного исполнения, ВР 300-45М 5-3 /1000 ОП Лв90(У2) – 1 компл.; * комплект виброизоляторов для вентилятора ВР 14-46-5.0 (6 шт.) – 1 компл.; * гибкая вставка ф500, фланец-ниппель – 1 шт.; * гибкая вставка 350х350, фланец-шина – 1 шт.; * частотный преобразователь, 3 кВт – 1 компл.; * кнопочный пост для дистанционного управления вентилятором; * кабель ВВГнг-LS 5x1.5 ГОСТ – 100 п.м.; * труба гофрированная ПВХ с протяжкой, ф25 – 100 п.м.; * клапан обратный RSK 500 – 1 шт.; * зонт вытяжной из оцинкованной стали 1400х500х400(h), островной, верхняя центральная врезка ф315 – 3 шт.; * дроссель-клапан ф315 – 3 шт.; * воздуховоды из оцинкованной стали, ф500 – 18 п.м.; * воздуховоды из оцинкованной стали, ф315 – 15 п.м.; * фасонные изделия из оцинкованной стали – 17,24 м2; * узел прохода через кровлю для воздуховода ф500 (УП1) – 1 компл.; * профиль стальной для монтажа стойки крепления воздуховодов, 100х100 – 60 п.м.; * профиль стальной для монтажа стойки крепления воздуховодов, 60х30 – 120 п.м.; * профиль стальной для монтажа опорной рамы вентилятора, 60х60 – 12 п.м.; * резина листовая под раму вентилятора, толщина 20мм – 1 м2; * расходные материалы и крепеж – 1компл.; * пусконаладочные работы – 1 компл.; * автоподъемник с платформой 4х2, 1000кг, 22м – 7 смен;   устройство проходки через кровлю 800х500 с последующией заделкой и герметизацией – 1 компл. | услуга | 1 |  |
| 2 | Демонтаж/Монтаж |  | услуга | 1 |  |
| **ИТОГО, руб. без НДС** | | | | |  |
| **НДС** | | | | |  |
| **ВСЕГО, руб., в т.ч. НДС** | | | | |  |

*Снижение предлагаемой нами цены исполнения договора может быть обусловлено изменением следующих условий исполнения договора, положений Технического задания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, подпись, печать организации*)